|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-001SНаименование изделия: Ошейник для тренировки лаяМодель изделия: TC-001SРабочее напряжение: 3,7 ВЕмкость аккумулятора: 300 мАчНоминальное входное напряжение и сила тока: 5 В пост. тока/1 АКласс водонепроницаемости: IP67Рабочая температура: -10 °С~+50 °С Температура хранения: -20 °С~+60 °С Объем устройства: 70 мм \* 37 мм \* 40 ммМасса нетто: 71 г

|  |  |
| --- | --- |
|  | Сделано в Китае |

 | Операция пользователя* Ношение

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Пропустите избыток длины ремешка через скользящую пряжку |  | Отрегулируйте длину ремешка по размеру шеи питомца. |

* Точки надевания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Положение голосовых связок |  | Средняя затяжка |
|  |  |  |  |
|  | Достаточный контакт с кожей |  | Максимальная окружность |

-7- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первое использование* Настройка изделия по умолчанию: уровень датчика чувствительности 6, уровень вибрации 3.
* Перед первым использованием полностью зарядите батарею. В режиме ожидания нажмите на кнопку  для просмотра уровня заряда (более подробная информация приведена на странице 9 в разделе «Питание от аккумулятора»).

**Совет: Пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя перед использованием и храните его в безопасном месте!**Предупреждение* Рекомендуется использовать изделие в течение не более 12 часов в день.
* Для домашних животных весом от 5 до 50 кг (11~110 фунтов) и с окружностью шеи до 62 см (25 дюймов). Не подходит для собак весом менее 5 кг (11 фунтов) или младше 6 месяцев.
* Не давайте детям играть с настоящим изделием. Храните изделие в защищенном от детей месте.

-1- | СодержаниеУстройство для тренировки лая и нейлоновый ошейник

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| ЗарядныйUSB-кабель |  | РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ |

Устройство для тренировки лая 1РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1Нейлоновый ошейник 1Зарядный USB-кабель 1-2- |
| Операция пользователя* Включение и выключение питания

Способ:Способ:Нажмите и удерживайте для отключенияНажмите и удерживайте для включения\* Для отключения необходимо войти в режим настройки.Инструкции по переходу в режим настройки приведены на странице 9.* Функции и отображение

Настройка вибрации, 7 – максимальная вибрация, 0 – отключитьПросмотр циклаИндикатор батареиДатчик лая, 7 – максимальная чувствительность\* Быстро нажмите  для переключения и просмотра этих настроек и уровня заряда батареи.-8- | Операция пользователя* Процесс настройки функций

Нажмите три раза для перехода в режим настройкиРежимы отображения циклаНажмите один раз, чтобы активировать устройствоНастройки установлены.Дисплей гаснет.Дисплей контура со звуковым сигналомДисплей контура со звуковым сигналомИконка отображения функцииНе дотрагиваться!Автоматический выход из режима настройки через 3 секундыНажмите для регулировки уровняНажмите для переключения функций-9- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Введение* Компоненты ошейника для тренировки лая

Скользящая пряжкаВход в режим настройки/регулировка уровняВключение и выключение питания/проверка/переключение режимаЧувствительностьСветодиодный дисплейРегулируемый ремешокВибрацияПряжкаДатчик электрического удараДатчик звукаСбросЗарядка по USB-3- | Введение* 2 режима работы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Спящий режим |  | Отсутствие лая на протяжении 5 секунд; включение спящего режима. |
| Режим тренировки |  | Собака лает; режим тренировки включен. |

* 2 базовых метода тренировки

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гудок |  | Постоянно звучит и не может быть сброшен. Отсутствует настройка уровня. |
| Вибрация |  | Настройки выходного уровня 0-7, 0 = отключить. Уровень по умолчанию – 3. |

* Методы срабатывания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Срабатывание по звуку |  | Уровни чувствительности 1 ~ 7. Настройка по умолчанию – 6. |

-4- |

|  |  |
| --- | --- |
| Операция пользователя* Питание от аккумулятора

Максимальный уровень зарядаИндикатор зарядкиНизкий уровень зарядаУровень аккумулятора\* Если индикатор батареи показывает 1, полностью зарядите изделие перед использованием.30 разДисплейАвтоматически отключается после мигания предупреждения* 2 режима работы

Проверьте затяжкуДинамический дисплейПовысьте чувствительностьОбратитесь к дилеруСброс к заводским настройкам-10- | ОШЕЙНИК ДЛЯ ТРЕНИРОВКИ ЛАЯ**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**TC-001SСделано в Китае |

|  |  |
| --- | --- |
| Как работает устройство?* Режим тренировки

Тренировка с вибрациейТренировка с гудкомДисплейГудок звучит 3 секунды* Указание о выполнении одного метода

\* Это означает, что звук и вибрация не происходят одновременно в процессе лая. Сначала ваша собака услышит звук, а затем произойдет вибрация.-5- | Как работает устройство?* Совмещение методов тренировки

Непрерывное срабатывание, непрерывный вывод 7 раз и разрыв циклаОдно срабатывание, одна группа**ЦИКЛ/ПРИОСТАНОВКА**Пауза1 минПауза1 мин\* Для защиты используется пауза длительностью в 1 минуту после 7 триггеров вне зависимости от того, продолжает ли собака лаять.-6- |